**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модул: 1Брой: 1L =2050 mmH =1750 mmОтваряема площ: 1,17 m2Неотваряема площ: 2,42 m2Площ: 3,59 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиДобавки : AL 250 Козирка: 2,05 mТоплоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 2Брой: 2L =1450 mmH =1460 mmОтваряема площ: 2,12 m2Неотваряема площ: 0 m2Площ: 2,12 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиДобавки : AL 250 Козирка: 1,45 mТоплоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 3Брой: 7L =2210 mmH =1760 mmОтваряема площ: 1,27 m2Неотваряема площ: 2,62 m2Площ: 3,89 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиДобавки : AL 250 Козирка: 2,21 mТоплоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 4Брой: 21L =2210 mmH =1760 mmОтваряема площ: 1,27 m2Неотваряема площ: 2,62 m2Площ: 3,89 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиДобавки : AL 250 Козирка: 2,21 m Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 5Брой: 25L =1160 mmH =2060 mmОтваряема площ: 0,79 m2Неотваряема площ: 1,6 m2Площ: 2,39 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиДобавки : AL 450 Козирка: 1,6 mТоплоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 6Брой: 39L =1160 mmH =2060 mmОтваряема площ: 0,79 m2Неотваряема площ: 1,6 m2Площ: 2,39 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиДобавки : AL 450 Козирка: 1,6 m Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 7Брой: 6L =1310 mmH =2740 mmОтваряема площ: 1,34 m2Неотваряема площ: 2,25 m2Площ: 3,59 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиТоплоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 8Брой: 2L =1350 mmH =2050 mmОтваряема площ: 0,91 m2Неотваряема площ: 1,86 m2Площ: 2,77 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиДобавки : AL 450 Козирка: 1,35 mТоплоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 9Брой: 1L =830 mmH =1120 mmОтваряема площ: 0,93 m2Неотваряема площ: 0 m2Площ: 0,93 m2 | Цвят: БялПрофили : PVC 5 камериСтъклопакет : 24 Б/КАОбков : СекюритиТоплоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 10Брой: 1L =2260 mmH =2330 mmОтваряема площ: 5,27 m2Неотваряема площ: 0 m2Площ: 5,27 m2 | Цвят: БялПрофили : Алуминий студенСтъклопакет : 24 Б/БДобавки : Горен автомат |

Дейности:

1. Демонтаж на стара дървена дограма
2. Извозване на стара дограма до депо
3. Монтаж на нова дограма
4. Монтаж на ал козирки и зарязване
5. Демонтаж и монтаж на ламперия
6. Измазване навсякъде около дограмата вън + вътре с поставяне на ръбохранители.