**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модул: 1  Брой: 1  L =2050 mm  H =1750 mm  Отваряема площ: 1,17 m2  Неотваряема площ: 2,42 m2  Площ: 3,59 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Добавки :  AL 250 Козирка: 2,05 m  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 2  Брой: 2  L =1450 mm  H =1460 mm  Отваряема площ: 2,12 m2  Неотваряема площ: 0 m2  Площ: 2,12 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Добавки :  AL 250 Козирка: 1,45 m  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 3  Брой: 7  L =2210 mm  H =1760 mm  Отваряема площ: 1,27 m2  Неотваряема площ: 2,62 m2  Площ: 3,89 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Добавки :  AL 250 Козирка: 2,21 m  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 4  Брой: 21  L =2210 mm  H =1760 mm  Отваряема площ: 1,27 m2  Неотваряема площ: 2,62 m2  Площ: 3,89 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Добавки :  AL 250 Козирка: 2,21 m  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 5  Брой: 25  L =1160 mm  H =2060 mm  Отваряема площ: 0,79 m2  Неотваряема площ: 1,6 m2  Площ: 2,39 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Добавки :  AL 450 Козирка: 1,6 m  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 6  Брой: 39  L =1160 mm  H =2060 mm  Отваряема площ: 0,79 m2  Неотваряема площ: 1,6 m2  Площ: 2,39 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Добавки :  AL 450 Козирка: 1,6 m  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 7  Брой: 6  L =1310 mm  H =2740 mm  Отваряема площ: 1,34 m2  Неотваряема площ: 2,25 m2  Площ: 3,59 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 8  Брой: 2  L =1350 mm  H =2050 mm  Отваряема площ: 0,91 m2  Неотваряема площ: 1,86 m2  Площ: 2,77 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Добавки :  AL 450 Козирка: 1,35 m  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 9  Брой: 1  L =830 mm  H =1120 mm  Отваряема площ: 0,93 m2  Неотваряема площ: 0 m2  Площ: 0,93 m2 | Цвят: Бял  Профили : PVC 5 камери  Стъклопакет : 24 Б/КА  Обков : Секюрити  Топлоизолация /Uw/ < 1.6 W/m2K |
|  | Модул: 10  Брой: 1  L =2260 mm  H =2330 mm  Отваряема площ: 5,27 m2  Неотваряема площ: 0 m2  Площ: 5,27 m2 | Цвят: Бял  Профили : Алуминий студен  Стъклопакет : 24 Б/Б  Добавки : Горен автомат |

Дейности:

1. Демонтаж на стара дървена дограма
2. Извозване на стара дограма до депо
3. Монтаж на нова дограма
4. Монтаж на ал козирки и зарязване
5. Демонтаж и монтаж на ламперия
6. Измазване навсякъде около дограмата вън + вътре с поставяне на ръбохранители.