Позиции

Количество

Описание

**Сутерен**

1



5 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 DK LS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

2 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

Бяла козирка - 30см

**Размер:** 1750 mm/1670 mm - / 2.888m² /

**Тегло:** 85 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада изток

2



2 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 DK LS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

2 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

Бяла козирка - 30см

**Размер:** 1750 mm/1690 mm - / 2.922m² /

Страница 1 от 10

**Техническо задание**

„**Смяна на дограма в сградата на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3, сутерен, 2, 3 и 4-ти етажи“**

Позиции

Количество

Описание

**Тегло:** 86 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада запад

3



1 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 DK LS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

Бяла козирка - 30см

**Размер:** 850 mm/1520 mm - / 1.275m² /

**Тегло:** 38 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Тоалетна фасада запад

**2 етаж**

4



30 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада запад

Страница 2 от 10

Страница 3

Позиции

Количество

Описание

5



32 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада изток

6



6 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DKT RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 1050 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1330 mm/2750 mm - / 3.631m² /

**Тегло:** 98 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Стълбище ет 2 Фасада изток

Страница 3 от 10

Страница 4

Позиции

Количество

Описание

7



1 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада север

8



1 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада юг

**етаж 3**

Страница 4 от 10

Страница 5

Позиции

Количество

Описание

9



31 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада запад

10



31 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада изток

Страница 5 от 10

Страница 6

Позиции

Количество

Описание

11



6 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DKT RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 1050 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1330 mm/2750 mm - / 3.631m² /

**Тегло:** 98 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Стълбище ет 3 Фасада изток

12



1 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада север

**Етаж 4**

Страница 6 от 10

Страница 7

Позиции

Количество

Описание

14



31 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада запад

15



32 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада изток

Страница 7 от 10

Страница 8

Позиции

Количество

Описание

16



6 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DKT RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 1050 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1330 mm/2750 mm - / 3.631m² /

**Тегло:** 98 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Стълбище ет 4 Фасада изток

17



5 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада север

Страница 8 от 10

75160,02 л⧶

**Пренос :**

Страница 9

Позиции

Количество

Описание

18



5 Брой

**70мм профил PVC 5 камери**

**Цвят:** Бял

**Уплътнние:** Каса отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

Крило отвън:PCE Dichtung lichtgrau /отвътре:PCE Dichtung lichtgrau

**Стъклопакет: Структура**

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

бяло4/16Арг./н.е.4 4/16/4

**Обков:**

1 Fixfeld

2 Fixfeld

3 DK RS, RC2 / RC2N, ws /бял/ 550 mm

Сигурност RC2 / RC2N

**Крило система:** Festverglasung im Blendrahmen, Крило прозорец 78мм

**Каса система:** Каса 66мм

**Доп. профили:**

Завършващ профил - 20 mm

**Размер:** 1170 mm/2075 mm - / 2.404m² /

**Тегло:** 67 кг

**Топлоизолация /Uw/:** 1.4 W/m2K

Фасада юг

19

233 Брой

Дръжка

20

226 Брой

**Брояч /Прозорци - PVC/**

566,91 m²

Обща квадратура БЕЗ уширения

1488,54 Meter

Обиколка

1338 Брой

Отводнителни капачки

Страница 9 от 10

Страница 10

- 5 - камерен профил

- строителна ширина на профила - 70 мм

- дебелина на стената на профила - 2.7 мм

- Коефициентът на топлопреминаване на профила:**Uf = 1.3 W/m2K**

- цвят бял


- стоманена поцинкована армировка: 1.5 мм ÷ 2.0 мм

- обков /с две секюрити точки /

**- стъклопакет 24 мм /4+16+4/**

**- Бяло стъкло 4 + Нискоем.4**

- Ug = 1.1 W/m2K - Бяло 4 + Нискоем.4 **+** газ АРГОН



Страница 10 от 10