**Техническа спесификация на закупуваното оборудване**

1.Широколентова цифрова сеизмична станция

(6 канален рекордер) , 32-Bit A/D, Wrangler 1 бр

2.130 – GPS приемник за синхронизация на времето на цифровата

станция 1бр.

3. Кабел, свързващ GPS приемника с цифровата станция

RefTek Wrangler, 10m - 1бр,

4. Дискове, флаш памет, 16 GB, USB, от -450C до 850C, SLC,

за запис на данните в цифровата станция 4бр.

5. Променливотоково захранване за цифровата станция

REFTEK Wrangler, захранване A 1 бр.

6.Кабел, захранване В, от цифровата станция до батерията, 10м - 1бр.

7. Мрежови кабел, от Ethernet Hub до REFTEK станцията - 1 бр.

8. REFTEK Colt широколентов сеизмометър, 60 сек. - 2бр.

9. Кабел от REFTEK Colt широколентов сеизмометър

до цифровата станция , 10м - 4 бр.